Кварцевый супергенератор (Super VXO)


MINOWA, Makoto, 7N3WVM 



Предлагаемый супергенератор отличается от обычных кварцевых генераторов применением вместо одного - двух идентичных, включенных параллельно кварцевых резонаторов. Такое включение позволяет осуществлять подстройку частоты генератора в гораздо больших пределах, чем однокварцевые схемы. Так, согласно моим экспериментам для резонаторов на частоту 10,15 МГц этот диапазон составляет около 40 КГц, а для 13 МГц кварцев - около 90 КГц (!). 
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Схема генератора была предложена JA0AS (Mr. Shimizu) и JH1FCZ (Mr. Okubo) и названа ими "Super VXO". Впервые статья об этом генератора была опубликована в Японии в августе 1980 года в журнале "Fancy Crazy Zippy" (N 64). Затем эта схема была описана в книге "Textbook for Homebrewing of Electronic Circuits", автор которой JH1FCZ.. 

Вот результаты моих экспериментов: 

1. Два кварца на частоту 10.15 МГц, дроссель на 15 мкГн, переменный конденсатор на 20 пф. При этих параметрах генератор работал в диапазоне 10.10 - 10.14 МГц. С таким генератором я сделал приемник прямого преобразования на диапазон 30 м. Частота - очень стабильная. Использовался транзистор 2SC1815 с верхней граничной частотой 80 МГц. 

2. Два кварца на частоту 13 МГц, катушка индуктивности VXO-50 (7... 11 мкГн), переменный конденсатор на 30 пф. Полученный диапазон перестройки 12.91...13.00 MГц. Транзистор тот-же. Катушка VXO-50 - фирменная, разработана специально для VXO на 6 метров и имеет небольшой температурный коэффициент. 

Так же этот генератор был применен мною в QRP передатчике на 6 м. При частоте кварцев 11.2735 МГц и после утроения он перекрывал диапазон 50.00 - 50.27 МГц (270 КГц !). 

Частотный диапазон перестройки указанного генератора может быть шире, но стабильность его становится хуже с увеличением индуктивности. JH1FCZ рекомендует в своей книге придерживаться изменения частоты в пределах 0.5% от номинальной частоты, т.е. для 10 МГц - это 50 КГц. 

Мною были испробованы катушки индуктивности различной конструкции, и как показала практика - лучше работают катушки больших размеров. При перестройке частоты возможны внезапные провалы частоты, это можно устранить включением параллельно индуктивности резистора сопротивлением 10-30 ком. 

Стабильность частоты во многом зависит от температурного коэффициента использованного материала сердечника катушки индуктивности. Поэтому лучше использовать катушки без сердечника. 

